Dokumentation 4

**Redskabsskur med 1 på 2 beklædning**

 2000 x 2700



Beregn hvor mange brædder af dimensionen 19X 100 der skal til at beklæde et redskabsskur med målene 2000 x 2700. Overlægget skal minimum være 25mm.



**Modulmål**

**Formler:**

**1. Maximal modulmål**: ( 2 x dimensioner) – (2 x minimum overlæg) =

 Længden:

 Bredden

**2. Antal moduler pr. væg**: (vægbredde – 1 bræt) : (maximal modulmål) = (resultatet rundes op til et helt antal brædder)

 Længde:

 Bredde:

**3. Nyt modulmål**: (vægbredde – 1 bræt) : (nyt antal moduler) =

(resultatet rundes op til nærmeste hele tal)

 Længde:

 Bredde:

**4. Nyt overlæg**: (200 - nyt modulmål) : 2 =

 Længde:

 Bredde: